**Печь стала причиной пожара**

Нарушение правил эксплуатации печи стало предварительной причиной большого пожара в поселке Журавлево Курагинского района.

В воскресенье 10 ноября жилец одной из двух квартир одноэтажного жилого дома по улице Лесная отлучился из дома по делам, оставив топящуюся печь без присмотра. Мужчина отсутствовал недолго, но, когда вернулся, в квартире уже полыхал огонь. Хозяину не удалось даже забрать документы. Во время попытки их найти мужчина надышался угарным дымом, но, к счастью, ему удалось выйти самостоятельно из горящего дома.

Из квартиры огонь перешел на деревянные веранды и на хозяйственные постройки. Пожарные ПЧ-231 краевой пожарной охраны поселка Кордово совместно с пожарными МЧС больше четырех часов разбирали и проливали конструкции, чтобы не дать огню распространиться на соседние строения. В результате площадь пожара составила 206 кв. м.

Краевые пожарные напоминают, что при эксплуатации печей запрещается:

* Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
* Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* Применять для розжига печей бензин, керосин, ЛВЖ и ГЖ;
* Устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы
* Перекаливать печи
* Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

Чтобы не омрачать себя и своих соседей, периодически проверяйте свои печи, отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее о,5 метра, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

-проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца;

Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

При пожаре звоните 101 или 112.

ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

